|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | BD Caliber | 2 Laser Analyzer |
|  |  |  |  |  |  |
| **Blue Laser (488nm,15mW)** |  | **Detector Name** | **Emission Capture (nm)** | **Example Fluors** |
|  |  |  |  |  |  |
| 488-Blue |  |  Fl 1 | 530/30 | FITC, GFP, BB515 |  |
| 488-Blue |  |  Fl 2 | 585/42 | PE |  |
| 488-Blue |  |  Fl 3 | 670Lp | PerCp-Cy5.5, PerCP-eF710 |  |
| 488-Blue |  |  | 488/10 | SSCFSC diode |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Red Diode Laser** **(635nm)** |  | **Detector Name** | **Emission Capture (nm)** | **Example Fluors** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 635-Red |  | Fl 4 | 661/16 | APC, AF647, RG665 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |