|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BD Caliber | | 2 Laser Analyzer | | | |
|  |  |  |  |  | |  |
| **Blue Laser (488nm,15mW)** |  | **Detector Name** | **Emission Capture (nm)** | | **Example Fluors** | |
|  |  |  |  | |  |  |
| 488-Blue |  | Fl 1 | 530/30 | | FITC, GFP, BB515 |  |
| 488-Blue |  | Fl 2 | 585/42 | | PE |  |
| 488-Blue |  | Fl 3 | 670Lp | | PerCp-Cy5.5, PerCP-eF710 |  |
| 488-Blue |  |  | 488/10 | | SSC  FSC diode |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **Red Diode Laser**  **(635nm)** |  | **Detector Name** | **Emission Capture (nm)** | | **Example Fluors** |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| 635-Red |  | Fl 4 | 661/16 | | APC, AF647, RG665 |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |